**Router1**

Hostanme: test\_ap

User: root

Pass: root

Mac: 20:E5:2A:52:D2:E7

Lan Ip: 192.168.123.1

**Access Point:**

SSID: test\_ap

Pass: test\_ap123

BSSID 20:E5:2A:52:D2:E7

Channel: 11

Encryption: WPA2 PSK (CCMP)

Router2

Hostname: test\_sta

User: root

Pass: root

Mac: 20:E5:2A:52:D4:34

Lan Ip: 192.168.124.1